
(footprint J1B1211CCD (layer F.Cu) (tedit 6A2DA0B6)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -3.175 -11.684 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.4 1.4) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value J1B1211CCD (at 1.27 11.811 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.4 1.4) (thickness 0.15)))
  )
  (pad None np_thru_hole circle (at -5.715 0.0) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 5.715 0.0) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -4.445 -6.35) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.175 -8.89) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.905 -6.35) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.635 -8.89) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.635 -6.35) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.905 -8.89) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.175 -6.35) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at 4.445 -8.89) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at -6.325 5.08) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at -3.758 3.38) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at 3.758 5.08) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at 6.325 3.38) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at -7.75 -3.05) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at 7.75 -3.05) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start -8.0 -10.6) (end -8.0 10.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.0 10.75) (end 8.0 10.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.0 10.75) (end 8.0 -10.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.0 -10.6) (end -8.0 -10.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
)