
(footprint HANRUN_HR961160C (layer F.Cu) (tedit 6A3E86BE)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -7.495 16.855 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value HANRUN_HR961160C (at -0.51 18.915 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad P1 smd rect (at -6.61 12.15) (size 0.81 4.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P2 smd rect (at -4.77 12.15) (size 0.81 4.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P3 smd rect (at -3.57 12.15) (size 0.61 4.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P4 smd rect (at -2.55 12.15) (size 0.61 4.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P5 smd rect (at -1.53 12.15) (size 0.61 4.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P6 smd rect (at -0.51 12.15) (size 0.61 4.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P7 smd rect (at 0.51 12.15) (size 0.61 4.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P8 smd rect (at 1.53 12.15) (size 0.61 4.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P9 smd rect (at 2.55 12.15) (size 0.61 4.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P10 smd rect (at 3.57 12.15) (size 0.61 4.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P11 smd rect (at 4.77 12.15) (size 0.81 4.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P12 smd rect (at 6.61 12.15) (size 0.81 4.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH1 smd rect (at -8.92 -7.77) (size 3.0 4.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH2 smd rect (at 8.92 -7.77) (size 3.0 4.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -6.35 -7.77) (size 3.0 3.0) (drill 3.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 6.35 -7.77) (size 3.0 3.0) (drill 3.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_line (start -8.05 -13.05) (end 8.05 -13.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.05 -13.05) (end 8.05 13.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.05 13.05) (end -8.05 13.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.05 13.05) (end -8.05 -13.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.05 -13.05) (end 8.05 -10.54) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.05 13.05) (end 8.05 -5.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.335 13.05) (end -8.05 13.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.05 13.05) (end 7.335 13.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.05 -10.54) (end -8.05 -13.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.05 13.05) (end -8.05 -5.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.05 -13.05) (end 8.05 -13.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -10.67 -14.2) (end -10.67 14.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -10.67 14.7) (end 10.67 14.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 10.67 14.7) (end 10.67 -14.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 10.67 -14.2) (end -10.67 -14.2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -6.61 15.39) (end -6.51 15.39) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_circle (center -6.61 15.39) (end -6.51 15.39) (layer F.SilkS) (width 0.2))
)