
(footprint HANRUN_HR911105A (layer F.Cu) (tedit 6A3EAC2E)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -3.18815 -12.50276 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.60765354331 1.60765354331) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value HANRUN_HR911105A (at 8.02765 12.354385 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.60506299213 1.60506299213) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 thru_hole rect (at 4.45 6.35) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.18 8.89) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.91 6.35) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.64 8.89) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at -0.63 6.35) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -1.9 8.89) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at -3.17 6.35) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at -4.44 8.89) (size 1.398 1.398) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at 6.625 -4.9) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at 4.085 -4.9) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at -6.625 -4.9) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at -4.085 -4.9) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at 7.745 3.05) (size 2.445 2.445) (drill 1.63) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at -7.745 3.05) (size 2.445 2.445) (drill 1.63) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -5.715 0.0) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 5.715 0.0) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_line (start 8.0 10.48) (end -8.0 10.48) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.0 -10.92) (end -8.0 -10.92) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.0 -10.92) (end -8.0 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.0 4.6) (end -8.0 10.48) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.0 -10.92) (end 8.0 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.0 4.6) (end 8.0 10.48) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center 5.8 6.3) (end 5.95 6.3) (layer F.Fab) (width 0.3))
  (fp_circle (center 9.0 6.3) (end 9.15 6.3) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -8.0 -10.92) (end -8.0 10.48) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.0 10.48) (end 8.0 10.48) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.0 10.48) (end 8.0 -10.92) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.0 -10.92) (end -8.0 -10.92) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -9.25 -11.17) (end -9.25 10.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -9.25 10.73) (end 9.25 10.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 9.25 10.73) (end 9.25 -11.17) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 9.25 -11.17) (end -9.25 -11.17) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
)