
(footprint SOT95P280X110-6N (layer F.Cu) (tedit 6A2DADE7)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.068 -2.2064 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.64 0.64) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOT95P280X110-6N (at 4.4024 2.2064 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.64 0.64) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -1.255 -0.95) (size 1.25 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -1.255 0.0) (size 1.25 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -1.255 0.95) (size 1.25 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 1.255 0.95) (size 1.25 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 1.255 0.0) (size 1.25 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 1.255 -0.95) (size 1.25 0.59) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start -0.8 1.45) (end 0.8 1.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.8 1.45) (end 0.8 -1.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.8 -1.45) (end -0.8 -1.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.8 -1.45) (end -0.8 1.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.8 -1.565) (end 0.8 -1.565) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.8 1.565) (end 0.8 1.565) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.13 1.495) (end -1.05 1.495) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.05 1.495) (end -1.05 1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.05 1.7) (end 1.05 1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.05 1.7) (end 1.05 1.495) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.05 1.495) (end 2.13 1.495) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.13 1.495) (end 2.13 -1.495) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.13 -1.495) (end 1.05 -1.495) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.05 -1.495) (end 1.05 -1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.05 -1.7) (end -1.05 -1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.05 -1.7) (end -1.05 -1.495) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.05 -1.495) (end -2.13 -1.495) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.13 -1.495) (end -2.13 1.495) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -2.4 -1.2) (end -2.3 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -2.4 -1.2) (end -2.3 -1.2) (layer F.Fab) (width 0.2))
)